[SE][black]多系统界面热键设置及操作方式介绍：[ES]

   开机后，保护卡多系统选单界面处于非管理员模式,在非管理员模式下,被管理员设置为隐藏的操作系统不会被显示。
   在非管理员模式下,如果本机非个人模式,那么在发送端等待登录时,本机将自动响应发送端的登录请求。

   在下面的热键说明中，所有按键不区分大小写。

   [SE][yellow]鼠标单击[ES]或者[SE][yellow]上下键[ES]选择操作系统，系统指示动画会停留在所选择的操作系统按钮前。当指示动画处于活动状态时可以按[SE][yellow]回车键[ES]引导该操作系统。
   [SE][yellow]鼠标双击[ES]可以直接引导操作系统。

   按[SE][yellow]'CTRL+右键'[ES]或[SE][yellow]'CTRL+左键'[ES]切换桌面背景图片。
   [SE][yellow]'CTRL+上键'[ES]或[SE][yellow]'CTRL+下键'[ES]组合键，在界面按钮布局调整模式下，改变按钮间距或者区域大小；在正常模式下切换系统按钮指示动画类型。
   按[SE][yellow]'CTRL+T'[ES]变换系统按钮图标。
   按[SE][yellow]'CTRL+R'[ES]还原当前选择的操作系统到上一次进入的进度。

[SE][black]在非管理员模式下,用户按[SE][yellow]HOME[SE][black]键,在管理员密码被确认后,系统将切换到管理员模式。[ES]

   在管理员模式下,来自发送端的登录请求默认是不会被处理的,除非用户手动打开【网络接收】窗体。
   在管理员模式下,如果用户选择引导操作系统,那么这时所有的预设还原策略将不会被执行（上一次的数据将会被保留，不会被还原），除非用户按[SE][yellow]'CTRL+R'[ES]引导。

   以下的热键仅在管理员模式下有效：
   
   [SE][yellow]'CTRL+ALT+B'[ES]，进入界面布局调整模式，当用户使用自定义系统选单背景图片时，一般需要调整系统选单布局。
   [SE][yellow]'CTRL+W'[ES]组合键，存储当前系统选单设置，系统选单设置包括系统选单布局和背景图片、按钮图标及指示动画类型。
   [SE][red]注意，系统选单布局是自动按照分辨率存储的，最多支持8种分辨率。[ES]
   [SE][yellow]'CTRL+O'[ES]组合键，开放引导选择的操作系统，该操作系统所有的进度都会丢失，本次进入对操作系统的所有修改都会被永久保留。
   [SE][red]注意，如果是进行操作系统安装，那么必须使用[SE][yellow]'CTRL+O'[ES]组合键引导系统。
   [SE][yellow]'ALT+O'[ES]组合键，以自动清除盘保留模式进入操作系统，此次进入对自动清除盘的所有操作会在重启后被永久保留。自动清除盘一般被用于存储多操作系统共享的工具软件。
   [SE][yellow]'CTRL+A'[ES]，进入高级模式。一些保护卡的辅助工具只能在高级模式下使用。
   [SE][yellow]'CTRL+S'[ES],备份本机BIOS设置信息，BIOS设置信息是指开机按DELETE或F2等进入BIOS设置可以修改的BIOS工作参数。
   [SE][yellow]'CTRL+Z'[ES],恢复本机BIOS设置信息。用户必须先前对本机的BIOS设置信息进行过备份，或者，接收过发送端的BIOS参数克隆。
   [SE][red]注意，在有些主板上，BIOS设置密码是不可以被保存和恢复的。

其他热键:
  [SE][yellow]'windows键+Q'[ES],关机。
  [SE][yellow]'windows键+W'[ES],重启。










